设备性能需求(购置参数):

1.用途:用于腔镜器械的快速干燥。

2.数码显示屏，清晰显示温度及压力。

3.内置无油静音空压机，无需外接压力源。

4.温度调节范围:0-99℃。

5.压力调节范围:0.3-8KG。

6.空压机最大压力:≤8bar。

7、具冷风热风两种出气功能，配备冷风压力气枪及热风压力气枪。

8.装配有排气装置及排气口，有效散热排气。

9.内置降噪装置，噪音值≤45db。

10.手柄线长度1.2M-1.5M。

11.手柄为进口材质，一体成型，具有防烫功能。

12.配置温度恒定保护系统，连续使用时，保持温度恒定在设定值。

13.具有空气过滤功能，内置油水及空气过滤器，确保气体洁净。

14.具有防干烧功能，支持长期待温工作且不损坏机器。