附件

深化设计需求

为满足我院实际使用需求，医技保障综合楼的功能布局发生部分改变，需进行深化设计。

以病案库房为例，设计需求如下（具体以现场确认为准）：

一、病案库房应选用一级以上耐火结构，为非燃烧体。门窗必须加防尘橡胶条密封，窗户采用防盗窗，门采用防火、防盗门。开向室外的门、窗宜设置纱门、纱窗。地面、墙面、顶棚面采用不起尘的材料。

二、库房有灭火系统。

三、给水管、排水管、雨水管不宜穿越病案库房，消防栓不应设在病案库房内，应设在明显而又易于取用的走廊内或楼梯间附近。

四、空调安装位置应避免空调出风直接吹向病案资料。

五、防止啮齿类动物(如老鼠等)的措施：管道通过墙壁或楼、地面处均应用不燃材料填塞密实。其他墙身孔洞也应采取防护措施，底层地面应采用坚实地坪。

六、应防日光直射，消除紫外线对病案资料的危害，安装窗帘，应采用遮光布料。

七、采用人工照明时，应选用防爆灯，防止用电时间过长发生失火，采用白炽灯，减少荧光灯中紫外线对档案的伤害。

八、设置温、湿调控装置：应有温、湿度记录仪表、抽湿机、空调。