**广西壮族自治区生殖医院监控、门禁设备需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌，型号** | **技术参数及性能配置** | **数量** | **单位** |
| 1 | 可视紧急报警盒 | 海康威视(DS-PEA103-C2) | 【技术参数】1. 操作系统：嵌入式操作系统2. 屏幕尺寸：无屏3. 屏幕分辨率：无4. 摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米5. 操作方式：2个实体按键6. 通信方式：有线网络7. 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、ONVIF8. 硬件接口：RJ45\*1，电源接口\*1，RS485\*1，IO输入\*2，IO输出\*2，防拆报警\*1，3.5mm音频输入接口\*1，3.5mm音频输出接口\*1，TF/micro SD卡接口\*1（最大支持256G）9. 安装方式：壁挂安装10. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at）11. 设备功耗：≤8W12. 工作温度：-25℃-＋55℃13. 工作湿度：10%-90%14. 防护等级：IP5415. 产品尺寸：179mmX114mmX43.5mm【功能特性】：1. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；2. 支持监听功能、广播功能；3. 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制4. 支持防拆报警/喧哗报警等功能5. 支持紧急报警/业务咨询双按键（双按键版本） | 1 | 个 |
| 2 | 枪型海康威视摄像机（含支架） | 海康威视 | 1.全钢镀锌喷塑壳体2.组件包括连接器前面板，用来固定连接器耦合3.组件包括防尘盖，放置于接合架顶部，保护光纤避免尘土和其它损害4.安装在标准的19英寸机架上，用于光缆终端的分路连接、光路的调接，多余尾纤的存储及光缆终端的保护等5.可以安装ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器6.可供选择单工及双工的适配器面板，便于灵活的配置安装符合ISO/IEC11801 EN50173标准 | 2 | 个 |
| 3 | 400w红外半球摄像机 | 海康威视 | 设备应为高清网络半球型摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠；1、为保证监控图像质量，要求分辨率可达1280×960 @ 30fps，在该分辨率下可输出高清实时图像；支持POE供电,2、摄像机内置视频压缩技术，且处理非常灵活，超低码率，超低延时；3、采用高效红外灯技术，能够看到30米处目标的轮廓和状态，以满足夜间监控需求；4、支持日夜模式，支持ICR红外滤片式智能切换；支持自动电子慢快门，1/3秒至1/100,000秒5、最少支持960P 30fps + D1 30fps双码流，满足不同网络环境监控需求，支持手机监控；6、符合IP66级防水防尘设计，满足室外环境监控需求；7、设备应采用高效H.264编码算法，支持main profile、baseline设置，视频码率32Kbps～8Mbps可调节8、接口协议：ONVIF，PSIA，CGI，ISAPI，GB28181；9、宽动态：当环境照度在最高值≥5000LX、最低值≤100LX之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度；10、图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度通过客户端或者浏览器可调；11、感兴趣区域支持双码流可设置1个固定区域；12、存储功能：NAS(NFS，SMB/CIFS均支持)； 13、为满足不同监控环境需求，要求摄像机支持基础功能包括但不限于背光补偿，移动侦测，遮挡报警，数字降噪，镜像功能，密码保护，隐私区域遮盖；14、支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour；15、支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，低能耗，功耗不低于7W（红外开启时）；16、要求设备提供公安部GB/T 28181-2011标准协议检测报告证明。 | 5 | 个 |
| 4 | Poe光纤收发器 | 烽火威视 | 标准48v供电，千兆一光二电POE丨20KM丨单模单纤 | 1 | 对 |
| 5 | 双门门禁控制器 | 深圳达实DAC MJ8012S | 1. 控制门数2门单向/1门双向，可存储注册卡数≥20000张，可存储记录数≥100000条。
2. 输入：4组门磁状态输入，4组出门请示按钮输入，4组防撬状态输入，4组扩展输入；

输出：4组门锁继电器输出，4组报警继电器输出，8组扩展输出 | 1 | 台 |
| 6 | 人脸识别终端 | 深圳达实DAC FRT361/IS | 1、识别方式：人脸、IC卡、二维码。2、操作系统：Android8.03、处理器：四核A55,单核主频高达1.9GHz， 1.2TOPs 算力 AI 处理单元。4、存储：内存 2G，储存 16G；10W 条通行记录，3W 条抓拍记录5、显示屏:8寸 IPS 高清显示屏，≥1280\*800分辨率。6、摄像头：双目人脸识别，宽动态摄像头，强光抑制识别效果好。7、人脸算法：支持活体检测，人脸权限数量:最大100000人脸数。8、人脸识别范围:0.2m~1.5m，最优距离0.6~1m。9、IC读卡模块:读卡距离小于 30 mm。10、工作环境：温度，-20 到 65℃；湿度，0%⾄ 90%(在不凝结⽔滴状态下) 。11、电源：12 VDC/3A。12、防护等级：IP6513、主机尺寸: 约124\*222.3\*22.8mm (宽 \*高\* 厚)，含支架尺寸：约124\*222.3\*29.3mm。14、默认壁挂安装，闸机立式安装支架需选配。15、接口：USB,RJ45百兆网，韦根输出（ WG26、WG34），继电器，RS-485。16、通讯：以太网TCP/IP，WIFI | 1 | 台 |
| 7 | 出门按钮 | 深圳达实DAC EB29 | 防火pvc材质标准86规格 | 1 | 个 |
| 8 | 负责将设备接入医院现有系统、安装及调试。 |