广西生殖医院立式广告机需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标项** | **指 标 要 求** | **数量** |
| 55寸立式一体机 | 显示屏尺寸：≥55英寸  处理器要求：不低于四核  内存要求：≥2GB  外存储：≥32GB  操作系统：Android分辨率：≥3840\*2160  亮度：≥350 cd/m²  音频格式:MP3/WMA/AAC/WAV/  视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM/MP4/WMV/MOV  支持分屏显示，可划分多个显示区域，且各个区域可以分别显示不同的指定内容；  支持分布式部署，集中化管理；  支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传；  工作电压要求：220V 50Hz  安装方式要求：立式摆放  资质要求：CCC认证证书。 | 22台 |
| 信息发布系统升级服务 | 广告机须接入医院现用信息发布系统（神州视翰多媒体综合业务显示系统V8.2.0），并对系统进行升级，可以实现以下功能：  1.可以指定终端空闲时间下载，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。  2.可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。  3.播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。  4.信息发布系统可添加文本、时钟、电气预报、网络数据源、电视频道、直播频道、网页等素材进行发布。  5.显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。  6.系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。  7.信息发布系统具备随时向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，要求可以对跑马灯进行新建、修改、发布、停止、删除。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证出具的软件测试报告）；  8.具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。  9.可以在主控端控制和调节各个显示终端的声音大小。  10.信息发布系统可对所有显示终端设备进行有效的管理，需要支持终端名称管理、设备查询、设备分组、设备转组、设备类型管理、业务属性管理等；  11.可分内容、分科室、按楼层进行健康宣教内容发布，宣教内容包括具体科室宣教、病区宣教、各类相关疾病及治疗方案宣教。（提供相应软件截图并加盖公章）  12.健康宣教的点播数据情况，支持后台导出及图表化显示。可实现健康宣教内容的智能化应用及管理。（提供相应软件截图并加盖公章）  13.实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等；  14.支持远程设置终端的定时播放/音量/重启功能，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置；  15.信息发布系统支持对用户登陆、系统变更、系统出错等重要信息和节目发布时间、接收时间等任务日志进行记录；支持日志信息导出，方便存档。（需提供具有CMA或者CNAS认证检测中心认证出具的软件测试报告）。 | 1项 |