诊室一键报警设备需求

一、非可视报警盒

（一）功能参数：

1. 单按键非可视报警盒；
2. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
3. 支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
4. 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制；
5. 支持防拆报警/喧哗报警等功能；
6. 自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式；
7. 支持一键报警求助，支持双向语音对讲；
8. 支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台。
9. 操作系统：嵌入式操作系统
10. 操作方式：1个实体按键
11. 通信方式：有线网络
12. 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP协议、萤石云协议、HIK\_SIP、GB28181
13. 硬件接口：RJ45\*1，电源接口\*1，RS485\*1，IO输入\*2，IO输出\*2，3.5mm音频输入接口\*1，3.5mm音频输出接口\*1，标准Micro SD卡接口\*1（最大支持256G）
14. 安装方式：壁挂/嵌入式安装
15. 外壳材质：金属
16. 防护等级：IP65
17. 采购数量60台，含授权。
18. 可视紧急报警盒
19. 功能参数：
20. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
21. 支持监听功能、广播功能；
22. 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制；
23. 支持防拆报警/喧哗报警等功能；
24. 支持紧急报警/业务咨询双按键（双按键版本）；
25. 操作系统：嵌入式操作系统；
26. 摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米；
27. 操作方式：2个实体按键；
28. 通信方式：有线网络；
29. 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、ONVIF  
    硬件接口：RJ45\*1，电源接口\*1，RS485\*1，IO输入\*2，IO输出\*2，防拆报警\*1，3.5mm音频输入接口\*1，3.5mm音频输出接口\*1，TF/micro SD卡接口\*1（最大支持256G）；
30. 安装方式：壁挂安装；

12外壳材质：金属；

13防护等级：IP54；

1. 采购数量1台，含授权。

三、要求接入医院现有一键报警系统（海康威视一键报警系统），报价中包含设备及零配件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸）、安装、调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润及其他所有成本等费用。