胎儿/母亲动态心电检测仪需求
序号1：胎儿/母亲动态心电检测仪（不接受进口设备报名）

中医科
一、设备性能需求（购置参数）：
1.21.5英寸医用级电脑，0-90度多角度旋转；

2.支持多床位窗口同时监护（提供产品界面图）；

3.支持监测窗口自动分配；

4.基于母体腹壁胎儿心电监测原理；（提供产品专利）；

5.探头与主机通过无线WiFi的方式连接，传输明视距离：＞20m；

6.探头无线充电，续航时间：≥8h；

7.探头自由入坞充电，更好的用户体验；

8.探头IP68防护等级，更易无死角清洁消毒；

9.支持15min断线续传，长时间监护过程中，孕妇可以起身走动、去卫生间让监测更轻松自在，没有束缚；

10.支持传统宫缩（TOCO）和子宫肌电宫缩（eTOCO）同时监测；

11.采用子宫肌电信号原理测量的宫缩压力的测量范围：0～100（单位：%），幅度范围精度：±5（单位：%）；

12.支持母体运动干扰检测及预警功能；

13.支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能；

14.宫缩曲线和四通道子宫肌电波形同屏实时及回顾显示；

15.具有子宫肌电监测专业界面及报告，支持宫缩自动识别和标识（提供软件界面）；

16.支持升级专业宫缩检查报告，支持宫缩参数计算及趋势图谱分析（提供软件界面）；

17.具有母/胎心率变异分析报告；

18.胎心率110-160bpm正常范围区域标识，正常范围区域可调；

19.支持不少于5种胎监评分选择，满足不同的使用要求；

20.可显示母亲心率、胎儿心率、胎动、宫缩、子宫肌电、母亲心电波形、胎儿心电波形；

二、配置要求：
	EHG系列主机
	1

	一体机
	1

	体表胎心电探头（EHG专用）
	1

	一次性心电电极片（成人型）
	1

	医用导电膏
	1

	Cadence 纽扣式绑带
	1

	国标电源线
	1

	探头USB转串口设置线
	1

	无线光学键鼠套装
	1

	黑白激光打印机
	1


三、售后服务要求：

保修≥2年。
