|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西生殖医院叫号门口屏采购需求 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 叫号门口屏 | 神州视瀚 | LED22-MSTV-H | 工业级网络液晶一体机，壁挂或吊挂安装，液晶尺寸22寸，A53四核CPU，1.5Ghz主频，内存1GB，外存8GB，安卓6.0，屏显比例16：9，分辨率1920×1080，背光类型LED，亮度：250cd，喇叭8Ω5W，音频接口OUT:Line-out，数据接口USB2.0，通信接口Ethernet:10/100Mbps，图片格式JPEG/BMP/PNG，音频格式MP3/WAV/FLV/AC3，视频格式RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4，裸机尺寸：约505\*300\*30mm | 11 |
| 2 | 要求接入医院现有叫号系统；报价中包含产品（含主要设备、配件、辅材）供应、软件接口、授权费、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用等费用；设备质保2年以上 | | | | |