[bookmark: _GoBack]广西壮族自治区生殖医院移动办公服务项目采购需求

	一、技术参数

	1
	移动办公终端租用服务
	50套
	1. 显示屏幕：≥11.5英寸，分辨率≥2456×1600
2. 支持全网通。
3.存储空间：运行内存(RAM)≥8GB,机身内存(ROM)
256GB。
4.处理器：国产化处理器。
5.操作系统：国产操作系统。
6.数据接口:Type-C。
7.摄像头:
后置主摄像头:≥1300万像素。
前置摄像头:≥800万像素。
8.蓝牙标准:Bluetooth5.2。
9.定位:支持GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略/QZSS。
10.电池容量:≥10000mAh(典型值)，标配充电器。
11.配套手写笔、磁吸键盘和云电脑软终端
12.具有中国质量认证中心认证的电子电气产品环保A等级评价证书、中国节能认证产品认证证书。

	2
	流量套餐使用
	50套
	每月包含≥40GB流量，网络频段支持4G和5G网络。

	3
	APN 移
动办公基
础数据链
路支撑服
务
	1条
	1.一条APN专用线路，使用点对点专线+VPN隧道方式实现，连通采购方办公网络与运营商4/5G网络，带宽≥100M。
2.配套的APN专网手机卡按需提供。
3.线路双路由保障服务，提供链路对接的必要设备。
4.具备全网网管监控功能，实行7*24小时实时监控，提供专业专线安全分析服务。
6.全网端到端PTN技术组网。

	二、商务要求

	1、 服务期 2年
2、 在租赁期限内，应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按信息产业部颁布的《电信服务规范》相关要求，保证采购人租用线路畅通及安全使用；
3、 提供7×24小时热线电话服务,并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作；
4、 保证网络的畅通，负责运营商到医院主干光缆所有设备的免费运行维护，如光收发器设备等，如果主干网络出现问题，必须在接到报告后2个小时内到达现场，负责排除故障，直到网络恢复正常，如设备故障在8小时内无法解决的应免费提供同类型设备，确保网络正常运行；
5、 付款方式：本项目无预付款，成交供应商所提交的服务成果经采购人验收合格后，支付合同全部价款。



